Farklı vlan ların haberleşesi için Layer 3 switch olan multilayer switch kullanırız.

Bunu kullanmamızın sebebi de bir switch ve bir router I birlikte kullanmak yerine tek cihaz ile bu işlemi yapabiliyor olmamızdır.

Ip routing komutu ile en başta switch de routing i aktifleştirdik.

Daha sonra vlan 10 ve 20 ye pc0 ve pc1 in gatewaylerini ip adresi olarak verdik.

Son olarak bilgisayarların haberleşip haberleşmediğini control ettik.