**VLAN OLUŞTURMA**

1. 4 Bilgisayara sırasıyla 192.168.1.2-1.3-1.4-1.5 ip verdim.
2. 1.2 ve 1.3 1. Switch’e 1.4 ve 1.5 2. Switche bağladım.
3. 1.2 ve 1.4 ip bloğuna sahip bilgisayarların olduğu 0/1 portuna vlan 10 atadım.

* En
* Conf t
* interface fastethernet 0/1
* Switchport Access vlan 10
* End
* Wri m

1. 1.3 ve 1.5 ip bloğuna sahip bilgisayarların olduğu 0/2 portuna vlan 20 atadım.
2. İki farklı switchdeki vlan haberleşebilmesi için switchlerin bağlı olduğu portları trunk moduna aldım.

* (her iki switch de!!)
* en
* Conf t
* İnterface fastethernet 0/3
* Switchport mode trunk
* End
* Wri m

1. Vlan 10 da olup 1. Switche bağlı bilgisayar ile vlan 10 da olup 2. Switche bağlı bilgisayarlar artık haberleşiyor. Aynı şekilde Vlan 20 da olup 1. Switche bağlı bilgisayar ile vlan 20 da olup 2. Switche bağlı bilgisayarlar artık haberleşiyor.

